|  |
| --- |
| EC-861型笔式电导率测试仪 |

|  |  |
| --- | --- |
| 型号：EC-861 | 技术参数 |
| C:\Users\Administrator.LBDZ-20141114QE\Desktop\IMG_1222.jpg | 测量范围：0.00-20.00ms/cm  解析度：0.01ms  精度：±0.02ms ±2%FS  温度显示：0.1℃/℉  电导率校准：12.88ms一点校准  工作温度：0-50℃（32-122℉）  温度自动补偿：0-50℃  尺寸：φ40\*185mm（包含电极）  重量：88g（包含电极） |