**钙离子（硬度）电极 CA-1AD**



**应用领域：**水处理，排放口监测

**产品优势：**

✬适用于半导体行业、光伏、冶金等废水处理以及污染源排放监控。

✬高品质进口薄膜片，零点电位精确无漂移。

✬双盐桥设计，使用寿命更长久。

✬电极材质PP具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响。

**技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 量程 | 0.2-40000mg/L |
| PH范围 | 2.5-11pH |
| 温度测量 | 0-50℃ |
| 压力范围 | 不耐压 |
| 膜电阻 | ＜50MΩ |
| 连接螺纹 | NPT3/4’’ |
| 连接方式 | 标配10m线缆 |
| 安装方式 | 沉入式、流通式 |
| 防护等级 | IP68 |