|  |
| --- |
| YD-1型笔式盐度计 |

|  |  |
| --- | --- |
| 型号：YD-1 | 技术参数 |
| C:\Users\Administrator.LBDZ-20141114QE\Desktop\IMG_2004.jpg | 测量范围：0 - 2500 mg/ L  解析度: 1mg/l  精度：±2 mg/L  盐度校准：盐度 706 mg/L（1413us/cm） 一点校准  温度显示：0.1℃/℉  工作温度：0-50℃（32-122℉）  温度自动补偿：0～50℃  电源：1.5V电池\*4PCS  尺寸：φ40\*185mm  重量：88g |